\b;Instructions de Houston
Ramenez la deuxième \l;clé\u object\key;, qui doit se trouver près de votre position. 

Avant de décoller, amenez le \l;robot bouclier\u object\botshld; et le \l;sous-marin\u object\botsub; sur le vaisseau.

\key;\key help;\norm; permet de revoir ces instructions sur votre SatCom.

\t;Voir aussi
\l;Commandes\u command;.
