\b;\button 172; Borne d'informations
\image info 8 8;
Ce bâtiment stocke des informations numériques, sur demande. Une borne peut contenir jusqu'à 10 informations. Chaque information est référencée par un nom.
Par exemple, une borne peut contenir les 3 infomations suivantes¦:\c;
\tab;"Position.x"  23.45
\tab;"Position.y"  -102.70
\tab;"Quantité"    3.00
\n;
Pour envoyer une nouvelle information, il faut exécuter l'instruction \c;\l;send\u cbot\send;\n;.
Pour obtenir une information existante, il faut exécuter l'instruction \c;\l;receive\u cbot\receive;\n;.

\t;Emplacement requis
Surface plate quelconque de 2.5 mètres de diamètre.

\t;Entrée
Aucune.

\t;Sortie
Informations numériques.

\t;Energie consommée
Aucune.

\t;Durée de l'opération
1 seconde.

\t;\l;Catégorie\u cbot\category; de l'objet
\c;ExchangePost\n;

\t;Voir aussi
\l;Programmation\u cbot;, \l;types\u cbot\type; et \l;catégories\u cbot\category;.
