\b;\button 139; Robot déménageur
\image botgj 8 8;
Robot volant avec un bras manipulateur.

\button 32; Prend ou dépose un objet, à la position indiquée par les trois boutons suivants¦:
\button 33; L'objet est devant le robot, au sol ou à l'arrière d'un autre robot.
\button 35; L'objet est la propre pile du robot.
\button 34; L'objet est derrière le robot, au sol.

Les objets suivants peuvent être transportés¦:
o  \l;Minerai de titanium\u object\titanore;.
o  \l;Minerai d'uranium\u object\uranore;.
o  \l;Cube de titanium\u object\titan;.
o  \l;Pile normale\u object\power;.
o  \l;Pile atomique\u object\atomic;.
o  \l;Boîte noire\u object\bbox;.
o  \l;Clé\u object\key;.
o  \l;Matière organique\u object\bullet;.

Il faut surveiller la température du réacteur affichée en bas de la fenêtre. Lorsque le réacteur surchauffe, il s'arrête complètement et le robot tombe.

Les robots volants peuvent franchir des obstacles tels que des montagnes ou des étendues d'eau, mais ils consomment beaucoup d'énergie. Au sol, ils se déplacent lentement. Pour des déplacements courts, il vaut mieux opter pour des \l;robots à roues\u object\botgr;.

Ce robot ne peut pas évoluer sous l'eau. Pour cela, utilisez un \l;sous-marin\u object\botsub;.

\t;\l;Catégorie\u cbot\category; de l'objet
\c;WingedGrabber\n;

\t;Programmation
Pour déplacer le robot par programmation, il faut utiliser les instructions \c;\l;move\u cbot\move;\n;, \c;\l;turn\u cbot\turn;\n;, \c;\l;motor\u cbot\motor;\n;, \c;\l;jet\u cbot\jet;\n;, \c;\l;goto\u cbot\goto;\n;.

Pour actionner le bras manipulateur par programmation, il faut utiliser les instructions \c;\l;grab\u cbot\grab;\n; et \c;\l;drop\u cbot\drop;\n;.

\t;Voir aussi
\l;Programmation\u cbot;, \l;types\u cbot\type; et \l;catégories\u cbot\category;.
