\b;Instruction \c;penwidth\n;
Cette instruction détermine l'épaisseur de tous les traits qui seront dessinés lorsque le robot se déplace. Bien entendu, il faut avoir effectué l'instruction \l;pendown\u cbot\pendown;() pour voir un trait sur le sol.

\b;Utilisation courante
Avec \c;pendown()\n;, un trait est dessiné par le robot chaque fois qu'il se déplace. Avec \c;penup()\n;, le robot ne dessine plus rien lorsqu'il se déplace (bien entendu, cela n'efface pas les traits déjà dessinés).
\c;
\s;	\l;pencolor\u cbot\pencolor;(Red);
\s;	penwidth(0.1);
\s;	\l;pendown\u cbot\pendown;();
\s;	\l;move\u cbot\move;(5);
\s;	\l;penup\u cbot\penup;();
\n;
\b;Pour spécialistes
Syntaxe¦:
\s;\c;penwidth ( épaisseur );\n;

\t;épaisseur: \c;\l;float\u cbot\float;\n;
Epaisseur du trait, comprise entre 0.1 et 1 mètres.

\t;Dictionnaire anglais-français
\c;pen  \n; = plume
\c;width\n; = largeur

\t;Voir aussi
\l;Programmation\u cbot;, \l;types\u cbot\type; et \l;catégories\u cbot\category;.
