\b;Instruction \c;errmode\n;
L'instruction \c;errmode();\n; détermine la réaction du programme lorsqu'une erreur est rencontrée dans une instruction du type \c;\l;goto\u cbot\goto;\n;, \c;\l;move\u cbot\move;\n;, \c;\l;grab\u cbot\grab;\n;, \c;\l;drop\u cbot\drop;\n;, etc.

\b;Pour spécialistes
Syntaxe¦:
\s;\c;errmode ( mode );\n;

Normalement, un programme s'arrête dès qu'une erreur est rencontrée. En ajoutant \c;errmode(0);\n; au début du programme, une instruction \c;goto\n; qui n'arrive pas à destination retourne une valeur non nulle.

\t;mode: \c;\l;float\u cbot\float;\n; (\c;1\n; par défaut)
Mode de gestion des erreurs.
\c;0\n; -> continue en retournant une valeur non nulle
\c;1\n; -> stoppe le programme

Exemple 1¦:
\s;\c;errmode(0);
\s;while ( goto(pos) != 0 )
\s;{
\s;	wait(2);
\s;}
\n;
Exemple 2¦:
\s;\c;errmode(0);
\s;int err;
\s;err = goto(pos);
\s;if ( err != 0 )
\s;{
\s;	\n;gestion de l'erreur ...\c;
\s;}
\n;
\t;Voir aussi
\l;Programmation\u cbot;, \l;types\u cbot\type; et \l;catégories\u cbot\category;.
