\b;\button 155; Robot orgaShooter
\image botoj 8 8;
Robot volant avec un canon orgaShooter.

Le canon orgaShooter est plus efficace que le \l;canon shooter\u object\botfj;. Il projette de petites boules de matière organique corrosive. Une \l;pile normale\u object\power; permet de tirer onze fois.

Il faut surveiller la température du réacteur affichée en bas de la fenêtre. Lorsque le réacteur surchauffe, il s'arrête complètement et le robot tombe.

Les robots volants peuvent franchir des obstacles tels que des montagnes ou des étendues d'eau, mais ils consomment beaucoup d'énergie. Au sol, ils se déplacent lentement. Pour des déplacements courts, il vaut mieux opter pour des \l;robots à roues\u object\botor;.

\t;\l;Catégorie\u cbot\category; de l'objet
\c;WingedOrgaShooter\n;

\t;Programmation
Pour déplacer le robot par programmation, il faut utiliser les instructions \c;\l;move\u cbot\move;\n;, \c;\l;turn\u cbot\turn;\n;, \c;\l;motor\u cbot\motor;\n;, \c;\l;jet\u cbot\jet;\n;, \c;\l;goto\u cbot\goto;\n;.

Pour actionner le canon par programmation, il faut utiliser l'instruction \c;\l;fire\u cbot\fire;\n;. L'instruction \c;\l;aim\u cbot\aim;\n; permet de l'orienter vers le haut ou vers le bas.

\t;Voir aussi
\l;Programmation\u cbot;, \l;types\u cbot\type; et \l;catégories\u cbot\category;.
