\b;\button 140; Колесный Бот Разведки
\image botsr 8 8;
Колесный бот с оборудованием для геологических структур подпочвы. Если он находит что-то полезное, система разведки разворачивается и ставит следующие отметки:

- \l;красный крест\u object\stonspot;       -> \l;титановая руда\u object\titanore;.
- \l;желтый круг\u object\uranspot;  -> \l;урановая руда\u object\uranore;.
- \l;зеленый крест\u object\enerspot;   -> запас энергии, полезный для \l;энергетической станции\u object\station; или \l;электростанции\u object\energy;.

Колеса это обычный, быстрый и экономный режим передвижения, что великолепно подходит для относительно плоской поверхности. Если поверхность идет под уклон, лучше использовать \l;летающий бот\u object\botsj;, или, если это невозможно \l;гусеничный бот\u object\botsc;.

\t;Программирование
Чтобы запрограммировать передвижение бота, используйте следующие команды : \c;\l;move\u cbot\move;\n;, \c;\l;turn\u cbot\turn;\n;, \c;\l;motor\u cbot\motor;\n;, \c;\l;goto\u cbot\goto;\n;.

Чтобы запрограммировать разведочную руку, используйте \c;\l;sniff\u cbot\sniff;\n;.

\t;Объект \l;Категория\u cbot\category;
\c;WheeledSniffer\n;

\t;Смотрите также
\l;Язык CBOT\u cbot;, \l;Переменные\u cbot\type; и \l;Категории\u cbot\category;.
