\b;Инструкция \c;aim\n;
Синтаксис :
\s;\c;aim ( угол );\n;

Эта инструкция устанавливает вертикальны угол пушки. Пушкой снабжаются следующи роботы: 
o  \l;Стрелок\u object\botfr;
o  \l;Орга Стрелок\u object\botor;
o  \l;Фазер Стрелок\u object\botphaz;

Если управлять роботом с помощью программиорвания, единственный способ повернуть оружие вправо или влево - это повернуть робота целиком инструкцией \c;\l;turn\u cbot\turn;\n;.

\t;угол: \c;\l;float\u cbot\float;\n;
Угол оружия относительно робота, в градусах. Положительное значение ориентирует ружье вперед. Для стрелков и орга стрелков, угол должен быть от \c;-20\n; до \c;+20\n; градусов. Для фазер стрелков, угол должен быть в пределах от \c;-20\n; до \c;45\n; градусов.

\t;Возвращаемое значение: \c;\l;int\u cbot\int;\n;
Ноль если все в порядке. Число отличное от нуля, если вращение выполнить не удалось: 
\c;== 0 \n;Оружие получило нужную ориентацию
\c;!= 0 \n;вращение невозможно

\t;смотреть также
\l;Программирование\u cbot;, \l;типы\u cbot\type; и \l;категории\u cbot\category;.
