\b;Упражнение
Несколько \l;постов обмена информацией\u object\exchange; стоят посреди \l;минного\u object\mine; поля. Когда бот подходит к посту обмена на достаточно близкое расстояние, он может прочитать информацию, которая там содержиться. Каждому пункту обмена присущ угол поворота, на который нужно повернуться, чтобы перейти к следующему посту обмена, не наступив на \l;мину\u object\mine;.
Посты обмена расположены на расстоянии 20 метров друг от друга.

\b;Общий принцип
Повторять 5 раз :
	o  Перейти на 20 метров вперед.
	o  Прочитать информацию о месте следующего \l;поста обмена информации\u object\exchange;.
	o  Произвести необходимый поворот.

\image tinfo1 8 8;
Чтобы повторять шаги, приведенные выше, используйте цикл \c;\l;for\u cbot\for;\n;, как мы делали это раньше.
\s;\c;	for ( int i=0 ; i<5 ; i=i+1 )
\n;
Переместитесь вперед с помощью инструкции \c;move(20);\n;.

Используйте инструкцию \c;\l;receive\u cbot\receive;("Направление");\n; чтобы прочитать информацию, которая содержится в \l;посте обмена\u object\exchange;. Это возможно сделать только тогда, когда бот подойтет к нему на достаточно близкое расстояние.
Вам будет нужна \l;переменная\u cbot\var;, которая будет задавать значение, полученное на посту обмена. Давайте назовем ее \c;dir\n;; вы должны задать ее следующей строкой:
\s;\c;	float  dir;
\n;
Затем на обменном посту необходимо получить угол поворота, и включить его в значение переменной:
\s;\c;	dir = receive(...);
\n;
После этого вы можете сделать поворот:
\s;\c;	turn(dir);
\n;
\b;Комментарий
Вы можете щелкнуть на \l;посту обмена информацией\u object\exchange;, чтобы прочитать информацию, которую он содержит. В этом упражнении каждый пункт обмена содержит только одно значение, которое называется \c;"Напрвление"\n;, но он может содержать и до 10 различных значений, в чем вы убедитесь в некоторых последующих упражнениях.

\t;См. также
\l;Программирование\u cbot;, \l;типы\u cbot\type; и \l;категории\u cbot\category;.
